**Código QR – HT682**

**Consideraciones**

* Validar que la colectora soporte lectura **código QR (2D)**
* La cadena del código QR deberá llevar el siguiente orden: (Separador símbolo Pipe “ **|** ” )
  + **ClaveArtículo|Cantidad|Lote|FechaCaducidad**
  + Ejemplo: **MED-LONSP-BOR|5055|L1258|01012020**
  + Para la cantidad los últimos dos dígitos se toman como decimales 5055 (**50.55**)
  + Fecha de caducidad deberá ser de 8 dígitos 01012020 ( **01/01/2020** )
* El Uso del QR es solo con el ejecutable “**CapturaProdL.exe**” ya que es necesario el uso de catálogo de artículos
* CapturaProdL.exe Soporta código QR ( **2D** ) y código de barras ( **1D** )